setenv bootargs console=ttyAML0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rootwait

fatload mmc 0:1 0x01080000 uImage

if itest.s "${aml_dt}" == "gxl_p212_2g"; then
	fatload mmc 0:1 $dtb_mem_addr meson-gxl-s905x-nexbox-a95x.dtb
else
	fatload mmc 0:1 $dtb_mem_addr meson-gxbb-nexbox-a95x.dtb
fi

bootm 0x1080000 - $dtb_mem_addr
