baudrate=115200
bootargs=root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
bootcmd=fatload mmc 0:1; bootm
bootdelay=2
bootfile=uImage
loadaddr=0x82000000
stderr=serial0@f0005000
stdin=serial0@f0005000
stdout=serial0@f0005000
