linux_load_address=0x100000
linux_dtb_load_address=0x100
linux_dtb=socfpga_cyclone5_socrates.dtb
linux_load=mmc rescan; fatload mmc 0:1 ${linux_load_address} zImage; fatload mmc 0:1 ${linux_dtb_load_address} ${linux_dtb}
bootargs=console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 ro rootwait
source_env=fatload mmc 0:1 0x2000000 boot.scr; source 0x2000000
bootcmd=run linux_load; bootz ${linux_load_address} - ${linux_dtb_load_address}
bootdelay=1
